<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.34.7-Prizren">
  <identifier>https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/geoags/rest/services/portale/metadati_raster/MapServer/35</identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title>QU_Ortofoto_RER2023_2024</title>
  <abstract>Quadro di unione delle ortoimmagini (RGBI) px 20cm  - progetto di rilievo RER 2023-2024. Taglio: tassello 1x1km (o 1,02x1,02km). Le informazioni contenute nel QU sono: numero del tassello, data/e di acquisizione, contenuto.</abstract>
  <links>
    <link name="Sorgente" type="WWW:LINK" format="" url="https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/geoags/rest/services/portale/metadati_raster/MapServer/35" size="" mimeType="" description=""/>
  </links>
  <dates/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["RDN2008 / UTM zone 32N",BASEGEOGCRS["RDN2008",DATUM["Rete Dinamica Nazionale 2008",ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",6706]],CONVERSION["UTM zone 32N",METHOD["Transverse Mercator",ID["EPSG",9807]],PARAMETER["Latitude of natural origin",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8801]],PARAMETER["Longitude of natural origin",9,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8802]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9996,SCALEUNIT["unity",1],ID["EPSG",8805]],PARAMETER["False easting",500000,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8806]],PARAMETER["False northing",0,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8807]]],CS[Cartesian,2],AXIS["(E)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["(N)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["GIS."],AREA["Italy - onshore and offshore - west of 12°E."],BBOX[36.53,5.93,47.04,12]],ID["EPSG",7791]]</wkt>
      <proj4>+proj=utm +zone=32 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>28986</srsid>
      <srid>7791</srid>
      <authid>EPSG:7791</authid>
      <description>RDN2008 / UTM zone 32N</description>
      <projectionacronym>utm</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7019</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent>
    <spatial minx="524186.06630000000586733" maxy="4999085.79999999981373549" minz="nan" maxz="nan" maxx="802000" dimensions="2" crs="EPSG:7791" miny="4858000"/>
  </extent>
</qgis>
